**KARTALLI İLKOKULU ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**GENEL HUSUSLAR**

**DIŞ CEPHE BOYA BADANA TADİLAT**

1-Okulun üç binasının dış cephe tadilatları komple yapılacak

3-Okulun üç binasının dış cephede bulunan çatlaklar sıva ile doldurulacak.

4-Okul dış cephesine her üç bina için okul idaresinin belirleyeceği renkler kullanılacaktır.

5-Dış cephe boyasından önce astar gerektirecek yüzeylere astar vurulacak.

6-Dış cepheye su bazlı birinci kalite boya ile boyanın rengi çıkana kadar iki veya üç kat boya ile yaklaşık 400Mm2 duvar boyatılacaktır.

7-Okulun üç binasının dış kapısı ve korkulukları yağlı boya ile en az iki kat boya ile boyanacaktır.

8-Her türlü işçilik,nakliye sigorta vb.giderler yükleniciye ait olacaktır.

4-Ödenek olması durumunda onbeş iş günü içinde ödeme yapılacaktır.

**İÇ CEPHE BOYA BADANA TADİLAT**

**1-iki** Anasınıfı ve koridorları,iki sınıf,wc ve lavaboların iç boya badanadan önce çatlak,kırık ve deforme olmuş duvarlar temizlenip sıva ile kapatılacaktır.

2-Bütün sınıflara su bazlı plastik boya ile boya rengi netleşene kadar iki veya üç kat boya ile boyanacaktır.

3-Boya renkleri idarenin belirleyeceği renklerden seçilecektir.

4-Her türlü işçilik,nakliye sigorta vb.giderler yükleniciye ait olacaktır.

5-Ödenek olması durumunda onbeş iş günü içinde ödeme yapılacaktır.

**ANASINIFLARI LAMİNENT PARKE**

1-Okulun iki tane anasınıfı ve koridor zeminine 45m2 birinci kalite laminent parke döşenecek.

2-Sınıf zeminlerine yalıtım sünger serilecek.

3-Laminent parke döşenirken terazi edilerek her hangi bir eğime mahal verilmeyecek.

4-Her türlü işçilik nakliye,sigorta,yakıt vb.giderler yükleniciye ait olacaktır.

**BAHÇE TELİ**

1-Okulun yola paralel olan kısmı 50m uzunluğunda tel örgü yapılacak.

2-50m ye her üç metrede bir 2m’lik beton direk dikilecek.Dikilecek direkler için yarım metre çukur kazılacak beton direklerin etrafı taşlarla sabitleştirildikten sonra üzerine beton harç dökülüp sabitleştirilecektir.

3-50 metre mesafeye en az 7x7 gözenekli ve 1,5m yükseklilkli tel örgü kullanılacak.

4-Tel örgöler beton direklere bağ teli ile bağlanıp sabitlenecektir.

5-Tel örgülerin gerginleşmesini sağlamak üst,orta ve alt kısımlarına takviye teli ile sabitleştirecektir.

6-Çevre teli kurmak için en az 16 adet beton direk ve 50m tel kullanılacaktır.

7-Her türlü işçilik nakliye,sigorta,yakıt vb.giderler yükleniciye ait olacaktır.

İdare bu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bundan dolayı yüklenici her hangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

İDARE