**BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLARIN KAMERA VE SES SİSTEMİ TEKNİKŞARTNAME**

**SES SİSTEMİ**

* 1000waat Güç Kapasitesi Olmalıdır
* 2 Adet Uhf Band ( Uzak Çekim ) Kablosuz El Mikrofonu Olmalıdır
* 15'' Woofer Ve 1.5'' Driver Kombinasyonu
* Dahili Şarj Edilebilir Bataryalı Olmalıdır
* Elektriksiz 5 Saat Çalışabilir Olmalıdır
* Usb Mp3 Girişi Olmalıdır
* Bluetooth Kontrol Bağlantısı Olmalıdır
* Aux Girişi İle Akıllı Cihazlardan Müzik Yayını Verebilmelidir
* Uzaktan Kumanda Olmalıdır
* Tekerlekli Çek Çek Sistemi Olmalıdır

**KAMERA**

* IP kamera olmalıdır.
* (1920x1080P) çözünürlüğü Olmalıdır
* Gece Görüşlü Hd Kamera Olmalıdır

**KAMERA KAYIT CİHAZI**

* Ana işlemci çift çekirdekli olmalıdır
* Ana işletim sistemi Gömülü LINUX olmalıdır
* 8 kanalı olmalıdır
* 1 HDMI ,1 VGA olmalıdır
* HDMI :3840X2160,1920,1280X1024,1280X720
* VGA : 1920X1080,1280X1024,1280X
* PoE: Tekli bağlantı noktası için maksimum 25.5W, toplamda 80w olmalıdır
* Dahili HDD 1 SATA III port, her HDD için 6 TB’a kadar kapasite
* USB 2 ports (1 Arka USB2.0, 1 Ön USB2.0)
* Bit hızı Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
* Kayıt aralığı 1 ~ 120 dk ( 60 dk), Ön Kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt Sonrası: 10 ~ 300 s
* Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18) ve Sabotaj

**KABLO**

* Cat 6 kablo olmalıdır
* 1.kalite olmalıdır
* 500 mt olmalıdır

**NOT: İŞÇİLİK VE MONTAJ DAHİL OLMALIDIR.**