**MEŞEBAĞLAR İLKOKULU ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**GENEL HUSUSLAR**

**DIŞ CEPHE BOYA BADANA TADİLAT**

1-Okulun bir binanın dış cephe tadilatları komple yapılacak

3-Okulun bir binanın dış cephede bulunan çatlaklar sıva ile doldurulacak.

4-Okul dış cephesine her bir bina için okul idaresinin belirleyeceği renkler kullanılacaktır.

5-Dış cephe boyasından önce astar gerektirecek yüzeylere astar vurulacak.

6-Dış cepheye su bazlı birinci kalite boya ile boyanın rengi çıkana kadar iki veya üç kat boya ile yaklaşık 300 metre kare duvar boyatılacaktır.

7-Okulun iki dış kapısı ve korkulukları yağlı boya ile en az iki kat boya ile boyanacaktır.

8-Her türlü işçilik, nakliye sigorta vb. giderler yükleniciye ait olacaktır.

**İÇ CEPHE BOYA BADANA TADİLAT**

**1-Bir** Anasınıfı ve koridorları, idare odası ,dört sınıf, wc ve lavaboların iç boya badanadan önce çatlak, kırık ve deforme olmuş duvarlar temizlenip sıva ile kapatılacaktır.

2-Bütün sınıflara su bazlı plastik boya ile boya rengi netleşene kadar iki veya üç kat boya ile boyanacaktır.

3-Boya renkleri idarenin belirleyeceği renklerden seçilecektir.

4-Her türlü işçilik, nakliye sigorta vb. giderler yükleniciye ait olacaktır.

Not: İdare bu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bundan dolayı yüklenici her hangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. İdare daha önce okulumuzda yapılan onarım işlerinden memnun olmadığı kişilerin tekliflerini kesinlikle ret edecektir.

İDARE