**MUHTELİF KÖY OKULLARININ ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**ERKKOKNAĞI İLKOKULU**

1-Okulun 1 adet derslik, idare odası ve giriş holü Su bazlı plastik iç boya ile boyanacaktır.

2-Boya yapılmadan önce duvarlarda kabaran veya çatlak bulunan kısımlar(boya veya sıvalı kısımlar) sökülecek alçı sıva veya ince harç ile sıvanacak olup diğer duvar kısımları ile eşitlenecektir.

3-Boyaların renk ve deseni okul idaresince belirlenecektir.

4-Boya öncesi tadilat yapıldıktan sonra boyanacak boyanın orijinal rengi çıkıncaya kadar en az iki veya üç kat boya çekilecektir.

5-Bir adet sınıf (200cmx88cm)ve bir adet İdare odasının(188cmx83cm) kasasız ahşap kapıları kollu anahtarlı eski kapıların yerine yeni ahşap kapı ile değiştirilecek olup boyalı şekilde monte edilecektir.

6- Su deposunun gelen şebeke ile bağlantısı yapılarak su deposunun içinde şamandıra monte edilecek. Ve su deposundan tuvaletlere şebeke bağlantısı uygun olan temiz su gider boruları ile bağlantıları yapılacaktır.

7-Okulun sınıflarında veya bölümlerinde kırılmış 3 adet ısı camların(92x33cm) yerine yenisi ile değiştirilecektir.

8-Okulun giriş demir kapısı kilidi yenisi ile değiştirilecek olup kapının iç ve dış kısmı yağlı boya ile boyanacaktır.

9-Bütün çalışılan yerlerde onarılan bütün aksamlar çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

**KUŞDAMI İLKOKULU**

1. Tuvalet binasının uygun olan dış kısmına ayaklı olacak şekilde en az iki tonluk su deposunun kurulup monte edilmesi yapılacak.
2. Su deposunun gelen şebeke ile bağlantısı yapılarak su deposunun içinde şamandra monte edilecek. Ve su deposundan tuvaletlere veya okula giden şebeke bağlantısı uygun olan temiz su gider boruları ile bağlantıları yapılacaktır.
3. Okulun sınıf ve kısımlarında bulunan mevcut floresanların yerine 13 adet duy takılacak tavana monte edilecek olup, tasarruflu beyaz ışıklı ampuller çalışır vaziyette takılacaktır.
4. Okulun dört tane sınıfının su bazlı plastik iç cephe boyası ile boyanacaktır.
5. Sınıfların boya badana işinden önce kabarmış sökülmüş boyalar temizlenecek, çatlak ve deforme olmuş yerlere alçı sıva veya ince harç sıva ile sıvanacaktır.
6. Boya öncesi tadilat yapıldıktan sonra boyanacak boyanın orijinal rengi ortaya çıkıncaya kadar en az iki veya üç kat boya çekilecektir.

7-Bütün aksamlar ve çalışılan yerler çalışır vaziyette teslimatı yapılacaktır.

**AŞAĞIAVLAK İLKOKULU**

**1-** Okulun dört tane sınıfının su bazlı plastik iç cephe boyası ile boyanacaktır.

**2-** Sınıfların boya badana işinden önce kabarmış sökülmüş boyalar temizlenecek, çatlak ve deforme olmuş yerlere alçı sıva veya ince harç sıva ile sıvanacaktır.

**3-** Boya öncesi tadilat yapıldıktan sonra boyanacak boyanın orijinal rengi ortaya çıkıncaya kadar en az iki veya üç kat boya çekilecektir.

4-Okulun pencerelerini koruyan kepenklerin iç ve dıştan en az iki kat yağlı boya ile boyanacaktır.

5-Üç adet sınıfın ahşap kapısı içten dıştan kasaları ile birlikte yağlı boya ile boyanacaktır.

6- Bütün aksamlar ve çalışılan yerler çalışır vaziyette teslimatı yapılacaktır.

**KULAÇTEPE İLKOKULU**

**1-**Okulun sınıf camlarından 5 ad.20x20cm, 30x45 1ad.,30x37 1adet ısı camlarının değişimi yapılacak

2-Wc lerde kırılan 1 adet lavabonun yenisi ile yerine takılıp monte edilecek.Lavabonun pis su gideri yenilenip gidere takılacak.

**GEDİKALAN İLKOKULU**

1-Bir Adet sınıfın ahşap kapısı kasasız anahtarlı ve kolu ile değişecek.

2-Okul giriş kapısının bir adet demir kapısının anahtarı değişecek.ve kapı boyaması yağlı boya ile boyanacaktır.

3-Okulun iki dersliğinin iç kısmı su bazlı plastik iç cephe boyası ile boyanacaktır. Boyalar idarenin belirleyeceği renkler tercih edilecektir.

4-Boyadan önce tüm tadilat kabaran yerler temizlenecek, çatlak kısımlar sıva ile doldurulup düzeltilecektir.

5-Boyanın orijinal rengi belirlene kadar en az iki veya üç kat boya ile boyanacaktır.

6-Bir adet ahşap kapı kasasız kollu ve anahtarlı olarak yenisi ile değiştirilip yerine monte edilecektir.

7-Bütün imalatlar çalışır vaziyette teslimş yapılacaktır.

**UZUNARK İLKOKULU**

**1-Bir adet sınıf kapısı kasasız anahtar ve kollu olarak eskisi ile değiştirilecek olup monte edilecektir.**

**GENEL HUSUSLAR**

1-Boya Badanası yapılacak okulların renk seçimini okul idarelerince belirlenecektir.

2-Onarım yapılacak okullarımızda yüklenici bu şartnamede belirtilen eksiklikleri eksiksiz olarak tamamlayacaktır. Onarımı biten okullarımızın işlerin bittiğine dair tutanak ve üst yazı ile belgelendirmeyene kadar yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

4-Ödenek olması durumunda onbeş iş günü içinde ödeme yapılacaktır.

**TEKLİF ZARFI VE KATILIM ŞARTLARI**

1-Teklif Mektubunda işin adı ve Ekap üzerinden alınan Doğrudan Temin kayıt numarası ve isteklinin ünvanı ve adresi ve teklif edeceği bedeli rakam ve yazı ile doldurulacak olup kazıntı ve silinti olmayacaktır.

2-Teklif zarfı üzerinde İşin adı, isteklinin unvanı ve adresi yazılı olup kaşeli imzalı ve kapalı bir şekilde idaremize sunulacaktır.

3.Teklif zarfında İş bitirme belgesi olarak teklif edeceği bedelin en az %70’ni özel veya Resmi Yapım İşlerinde Benzer iş grupları listesinden III.Grup Bina İşleri belgeleri veya Üniversitelerin en az dört yıllık inşaat mühendisliği veya yüksek inşaat mühendisliği mezunları belgeleri benze iş olarak kabul edilecek olup teklif zarfında sunacaklardır.

4-Teklif mektubunun süresi 60 gün olacaktır.

10-Teklif mektubunda teklif edeceği bedel içinde KDV hariç malzeme, işçilik, her türlü sigorta, yakıt nakliye ve resmi harçlar teklif bedele dahil olacaktır.

9-Teklif zarfında sunulması zorunlu belgeler: 1-Götürü bedel Teklif Mektubu,2-İş deneyim belgesi.

İdare bu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bundan dolayı yüklenici her hangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

İDARE